Príloha č. 1
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

TELOCVIČŇA  1 

· ľavé okná vertikálne z pohľadu dverí - šírka 1,75 m, výška 8,2 m 
(rozmer oka siete -  tenisová sieť)
· pravé okná vertikálne z pohľadu dverí - šírka 1,75 m, výška 8,2 m 
(rozmer oka siete - tenisová sieť)
· postranné okná horizontálne - dĺžka 24,2 m, výška 3,0 m  
(rozmer oka siete - volejbalová sieť)
· 2 x stropná sieť horizontálna - dĺžka 30,4 m, šírka 1,8 m 
(rozmer oka siete - volejbalová sieť)

TELOCVIČŇA  3 

· ľavé okná vertikálne z pohľadu dverí - šírka 1,85, výška 7,6 m 
(rozmer oka siete - tenisová  sieť)
· pravé okná vertikálne z pohľadu dverí - šírka 1,85 m, výška 7,6 m  
(rozmer oka siete - tenisová sieť)
· postranné okná horizontálne - dĺžka 17,6 m, výška 2,5 m 
(rozmer oka siete - volejbalová sieť)
· 2 x stropná sieť horizontálna - dĺžka 23,5 m, šírka 1,9 m  
(rozmer oka siete - volejbalová sieť)

ŠPORTOVÁ  HALA 

· okná horizontálne zem - radiátor - dĺžka 30,6 m, výška 3,5 m 
(rozmer oka siete – tenisová sieť)
· okná nad radiátorom horizontálne - dĺžka 42,2 m, výška 5,5 m 
(rozmer oka siete - volejbalová sieť)
· okná nad ozvučovňou horizontálne - dĺžka 42,2 m, výška 3,5 m 
(rozmer oka siete - volejbalová sieť)

Parametre volejbalovej siete:
· veľkosť oka:  štvorcové s rozmermi  100 mm x 100 mm,
· materiál: vysokopevnostný polypropylén (PP) - bezuzlový, 
· hrúbka vlákna: 3 mm.

Parametre tenisovej siete:
· veľkosť oka:  štvorcové s rozmermi  35 mm x 35 mm,
· materiál: vysokopevnostný polypropylén (PP) - bezuzlový,, 
· hrúbka vlákna: 4 mm.


 


