|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **typ produkcie** | **technické požiadavky** | **personálne požiadavky** | **Špecifikácia techniky** |
| **rečník** | mix pult, prehrávač s možnosťou prehrávania hudby, podkladov z CD, USB | 1 zvukár |  |
| 2x mikrofón + 2x stojan na mikrofón |  |  |
| reproduktor - výkon dostatočný pre pokrytie priestoru pred pódiom aby bol prejav zrozumiteľný |  |  |
| **malé podujatie** | mix pult, prehrávač s možnosťou prehrávania hudby, podkladov z CD, USB | 1 zvukár - zabezpečuje aj osvetlenie |  |
| reproduktory s dostatočným výkonom pre konkrétnu zostavu kapely, hudobný štýl a pokrytie priestoru námestia do 500 návštevníkov | 1 technik |
| Mikrofóny podľa požiadaviek interpreta (bicie, spevy, gitary...) |   |
| 2x mikrofón prenosný so stojanmi |   |
| 2x mikrofón typ „madonna“ |  |
| osvetlenie biele - sada 12x 1000W |  |
| rampa na zavesenie reproduktorov ak je potrebná pre konkrétnu produkciu a veľkosť zvukovej techniky a osvetlenia |   |
| **folklór** | 4x mikrofón prenosný so stojanmi | 2 zvukár - zabezpečuje aj osvetlenie |  |
| reproduktory s výkonom 750W - 1200W | 1 technik |  |
| rampa na zavesenie reproduktorov ak je potrebná pre konkrétnu produkciu a veľkosť zvukovej techniky a osvetlenia |   |  |
| 6x zberové mikrofóny |   |  |
| osvetlenie biele - sada 12x 1000W |  |  |
| **backline** | bicie BD  | 1 technik – zabezpečuje postavenie,  |  |
| bicie TT  | obsluhu počas produkcie a zbalenie |  |
| bicie TT  |   |  |
| bicie FT  |   |  |
| stojany na bicie (HIHAT, SN, 2x cymbals) |   |  |
| koberec pod bicie |   |  |
| basgitarový aparát (basgitarový box) - podľa požiadaviek interpreta |  |
| gitarový aparát (gitarový box) - podľa požiadaviek interpreta |  |
| **veľké****podujatie** | mikrofóny prenosné | 2x zvukár |  |
| set mikrofónov na bicie so stojanmi | 2x technik |
| mikrofón typ „madonna“ | 1x osvetľovač |
| zberové mikrofóny |   |
| reproduktory s dostatočným výkonom pre konkrétnu zostavu kapely, hudobný štýl, konkrétne podujatie pre cca 4000 ľudí |   |
| zavesené reproduktory |  |
| stredne basové repro |   |
| subwoofer  |   |
| odposluchové reproduktory 50 Hz - 20 kHz |   |
| podporné systémy - všetky potrebné systémy pre správne fungovanie vyššie spomenutých systémov, kabeláž, ovládacie prvky |   |
| rampa na zavesenie reproduktorov ak je potrebná pre konkrétnu produkciu a veľkosť zvukovej techniky a osvetlenia |  |
| prehrávač CD, MD, USB, MP3... |   |
| osvetlenie biele - sada 12x 1000W |  |
| **samostatné** **položky** | Jednoduché biele osvetlenie | sada 12x 1000W |  |
| Farebné osvetlenie | sada 6x 1200W |
| dymostroj + náplň |   |
| ohrievač + náplň |   |