|  |
| --- |
| **Vysvetlenie č.1**Dňa 5.3.2021 bola doručená verejnému obstarávateľovi žiadosť o vysvetlenie v znení :Vo výkaze výmer sa v diele OSTATNE nachádzajú položky OST, OST2, OST3, OST4, OST5, OST6.D, OST .M, prosíme o bližšiu špecifikáciu položiek. Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné upresnenie položiek :  |
|  | BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA VO **„REVITALIZÁCIA ŽELEZNIČNÉHO PODCHODU MESTA ŽILINA“ – položka „OSTATNÉ“** |  |  |
| OST1 | Hliníkový rám s podkladovou PVC doskou - doplnenie chýbajúcich rámov – inštalácia, rozmer: 1370 x 1560 mm  | ks | 2,000 |
| OST2 | Tlač fotografií do rámov OST1 - UV laminácia, kašírovanie,rozmer fotografií: 1370 x 1560 mm \* | ks | 6,000 |
| OST3 | 3D text - styrodur, farebná úprava antracit, rozmer 8500x450mm, šablóna - inštalácia    | ks | 1,000 |
| OST4 | Tlač PVC fólie na svetelný box, panoráma s textom v grafike, rozmer 14800x1500mm \*    | ks | 1,000 |
| OST5 | Deinštalácia starých fólií so svetelného boxu OST4, chemické čistenie, výlep nového motívu, prenájom lešenia    | ks | 1,000 |
| OST6.D | Exteriérová svetelná LED vitrína, uzamykateľná, formát A0    | ks | 2,000 |
| OST6.M | Inštalácia LED vitríny OST6.D + tlač plagátov  formát AO \* | ks | 2,000 |

\*grafické návrhy fotografií OST2, panorám. poster OST4 ako aj mapu mesta Žiliny do vitríny OST6.D dodá *Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou MsÚ*