**Špecifikácia**

|  |
| --- |
| **Predmet zákazky: Sanitné vozidlo na prepravu pacientov**  **Kategória: M1**  **Typ: A2** |
| **Druh: Sanitné vozidlo na prepravu pacientov**  **Karoséria: BB skriňová dodávka** |
| **Vozidlo postavené na evidenčných číslach Slovenskej republiky so zápisom v technickom**  **preukaze SC sanitná PCHR** |

**Karoséria:** farba modrá metalíza (Acapulko)

**Rozmery:** celková šírka 2297 mm

Celková dĺžka 5304 mm

Celková dĺžka priestoru pre pasažierov 2938 mm

Bočné posuvné dvere v pravo 1017 x 1261 mm

Zadné dvere výklopové 1439 x 1276 mm

**5 ročný grátis servis (max 150000 km / minimálne 5 prehliadok)**

**Motor:** 2,0 l TDI BMT 4MOTION

**Výkon motora:** max. 110 kW (150k)

**Prevodovka:** 6-stupňová manuálna

**Emisný štandard**: Euro 6

**Celková povolená hmotnosť v kg**: 3080, 3200

**Bezpečnosť:**

ABS, EDL, ASR, ESP

Airbag vodiča a spolujazdca

Trojbodové bezpečnostné pásy + signál nezapnutého pásu vodiča

Automatické zapnutie denných svetiel

Nastaviteľné opierky hlavy

Spätné zrkadlá konvexné

Posilovač riadenia

Elektronický imobilizér

Kontrola tlaku v pneumatikách

**Podvozok:**

Emisná norma EU6, DPF filter a AdBlue pre TDI, palivová nádrž 80 l TDI

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách nezávislé zavesenie všetkých kolies

BlueMotion Technologi – systém štart/stop a rekuperácie brzdnej energie

17“ zliatinové disky Woodstock 235/55 R17

Plnohodnotné rezervné koleso (plechový disk, HL zliatinový)

**Vnútorná výbava kabíny:**

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Dvojmiestna – dve samostatné sedadlá v modrej textílii a vyhrievanie s oddelenou reguláciou

Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné + bedrová opierka

Samostatné sedadlo vodiča a spolujazdca

Predné sedadlá s lakťovými opierkami

Dodatočná 12V zásuvka na vrchu palubnej dosky

Rádio s fareným a dotykový TFT displejom, CD/MP3, SD, AUX, USB, Bluetooth, 6 reproduktorov

Gumová podlaha

Multifunkčný volant a riadiaca páka

Determálne okná kabíny (HL i stmavené „Privacy“)

Slnečné clony vpredu so zrkadlom (CL a HL s osvetlením)

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné okná vpredu

Stierače čelného skla s cyklovačom

Prikurovač s podporou ohrevu motora, kúrenie v kabíne vodiča a v priestore pre cestujúcich vpredu i vzadu

3-zónová automatická klimatizácia v kabíne vodiča i v priestore pre cestujúcich, antialergický filter

Peľový a prachový filter, HL antialergický

Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie

Zamykateľná skrinka pred spolujazdcom

**Vnútorná výbava priestoru pre pasažierov:**

Zdvojené kúrenie pre prepravný priestor

2. výparník klimatizácie a 2. výmenník kúrenia

Anitialergický filter

Elektricky ovládané bočné posuvné dvere (v pravo i vľavo) a zadné dvere so servodovieraním

2. rad dvojsedadlo s lakťovou opierkou na strane uličky v modrej textílii

3. rad dtrojsedadlo (sklápateľné, zvinovacie) v modrej textílii

Osvetlenie prepravného priestoru s LED

Všetky okná aj zadné potiahnúť do autofólie – priehľadné z vnútornej strany

Gumová podlahová krytina

**Exterier:**

Zadné výklopné dvere s vyhrievaným oknom a stieračom

Číra optika predných reflektorov zložená zo samostatných segmentov (H7)

LED osvetlenie ŠPZ

Svetlá do hmly vpredu s aktívnou funkciou pri odbočovaní

Nárazníky, kryty spätných zrkadiel a kľučky vo farbe karosérie

Chrómová lišta na nelakovanej mriežke chladiča

Tempomat

Odpadkový kôš

Ochrana nakladacej hrany strieborná plastová

**Úprava vozidla:**

Vonkajšie označenia vozidla podľa vyhlášky

Na vonkajšej strane predných dverí (ľavé a pravé) označenie prevádzkovateľa

Po obvode vozidla pás široký 120 až 300 mm vo fabe signálna červeň

2x eskulap 300 mm

Vonkajšie označenie možné previesť podľa požiadaviek užívateľa (označenie prevádzkovateľa) v cene úpravy

**Dodacia lehota: najneskôr do 27. 09. 2019**

Cena bez DPH ................................

Typ vozidla:

Názov firmy:

Adresa:

IČO: